


Канавный (ямный) пневмогидравлический подъемник г/п 20 тонн
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Канавный подъёмник — это устройство, предназначенное для подъёма и опускания транспортных средств по вертикали в осмотровой канаве при выполнении ремонтных работ. 
Два гидравлических цилиндра с индивидуальным управлением обеспечивают равномерный и безопасный подъем
Пневмогидравлический привод позволяет быстро подводить цилиндр к точке подъема и быстро возвращать.
Работает от подключаемого сжатого воздуха.
В опорных роликах установлены игольчатые подшипники для упрощения перемещения подъемного цилиндра по каретке.
В комплект поставки входят V образные адаптеры для поднятия транспортного средства.

Технические характеристики:

	Показатель
	Значение

	Грузоподъемность, т
	20

	Высота подъема, мм
	650

	Регулировка каретки по ширине ямы (регулировка осуществляется за счет раздвижения каретки), мм
	800-1200

	Регулировка расстояния между цилиндрами, мм
	180-530

	Диаметр колес каретки, мм
	80

	Подключение сжатого воздуха, бар
	8 - 10

	Потребление сжатого воздуха 350 л/мин
	350

	Объем гидравлической системы, л
	4,5

	Время подъема / опускания, сек
	60 / 30

	Габаритные размеры в сложенном состоянии ШхГхВ, мм
	800х500х946

	Вес, кг
	225



Номер для заказа: DP20A
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