


Канавный (ямный) пневмогидравлический подъемник г/п 14 тонн
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Канавный подъёмник — это устройство, предназначенное для подъёма и опускания транспортных средств по вертикали в осмотровой канаве при выполнении ремонтных работ. 
Встроенный пневмогидравлический привод позволяет быстро подводить цилиндр к точке подъема и быстро возвращать.
В опорных роликах установлены игольчатые подшипники для упрощения перемещения подъемного цилиндра по каретке.

Технические характеристики:

	Показатель
	Значение

	Грузоподъемность, т
	14

	Высота подъема, мм
	800

	Регулировка каретки по ширине ямы (регулировка осуществляется за счет выдвижения оси колес), мм
	908-1100

	Диаметр колес каретки, мм
	80

	Рабочее давление сжатого воздуха, бар
	8-10

	Потребление сжатого воздуха, л/мин
	350

	Время подъема / опускания, сек
	60 / 30

	Габаритные размеры в сложенном состоянии ШхГхВ, мм
	908х520х1056

	Вес, кг
	150



Номер для заказа: DP14A
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